|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА**  ВКЛАДЫШ. КОИБ-2010 | 14 сентября 2014 г.  Выборы депутатов Московской городской Думы | | | | Номер участка | |
|  | | |  |  | | |
| Адрес участка (населенный пункт, улица, дом) | | |  | Номер избирательного округа | | |
|  | | |  |  | | |
| Мои фамилия, имя, отчество | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***До начала голосования (с 7 до 8 часов утра)*** | В этот столбец, где необходимо, вставляйте количество голосов, бюллетеней либо время осуществления описанного действия или иные пометки | | Да  V | Нет  V | Норма закона, закрепляющая правильный порядок | Куда жаловаться | Ответственность |
| 1.1 | Вас допустили на тестирование КОИБ | |  |  |  | Инструкция, п.4.1 | ТИК |  |
| 1.2 | Выполнено тестирование КОИБ (с использованием комплекта бюллетеней, на которых шариковой ручкой поставлена пометка «ТЕСТ») | |  |  |  | Инструкция, пп.5 п.4.1 | ТИК |  |
| 1.3 | Тестовые бюллетени извлечены из КОИБ (в последствии такие бюллетени погашаются) | |  |  |  | Инструкция, пп.7 п.4.1 | ТИК |  |

***2. Начало голосования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | КОИБ переведен в режим «Стационарный» |  |  |  | Инструкция, п.4.2 | ТИК |  |
| 2.2 | Всем присутствующим предъявлены пустые накопители бюллетеней, информационные табло всех сканирующих устройств КОИБ с отображением «Принято: 0» |  |  |  | Инструкция, п.4.2 | ТИК |  |
| 2.3 | Всем присутствующим предъявлены пустые переносные ящики и затем опечатаны |  |  |  | Инструкция, п.4.2 | ТИК |  |
| 2.4 | Всем присутствующим предъявлен пустой резервный стационарный ящик и затем опечатан, включая прорезь ящика |  |  |  | Инструкция, п.4.2 | ТИК |  |
| 2.5 | Сканирующие устройства установлены на накопители бюллетеней, соединения между ними опечатаны |  |  |  | Инструкция, п.4.2 | ТИК |  |
| 2.6 | Председатель УИК огласил количество досрочно проголосовавших, предъявил к ознакомлению конверты с бюллетеням, вскрыл каждый конверт. Бюллетени помещены в ящик для голосования. |  |  |  | ИКГМ, ч. 12-14 ст. 69.1 | ТИК |  |

***3. Нештатные ситуации в ходе голосования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | **Кратковременное отключение электропитания** |  |  |  |  | ТИК |  |
| 3.1.1 | Произведена перезагрузка обоих сканирующих устройств (примерно 2 минуты) |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Продолжительное отключение электропитания (время включения неизвестно) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установлен резервный стационарный ящик для ручного голосования, опечатанная прорезь этого ящика открыта |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |
| 3.2.2 | После восстановления подключения сканирующие устройства перезагружены и готовы к работе (горят зеленые индикаторы) |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |
| 3.2.3 | Прорезь стационарного ящика опечатана |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Отказ одного сканирующего устройства |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | В случае если работоспособность сканирующего устройства не восстановлена после перезагрузки, приезда группы технической поддержки, составлен Акт о неработоспособности сканирующего устройства |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |
| 3.3.2 | В случае если вышло из строя главное сканирующее устройство, ключевой носитель информации вынут из него и вставлен в исправное сканирующее устройство, к исправному устройству переподключен принтер |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Отказ обоих сканирующих устройств |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | В случае если работоспособность сканирующего устройства не восстановлена после перезагрузки, установлен резервный стационарный ящик для ручного голосования, опечатанная прорезь этого ящика открыта |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |
| 3.4.2 | В случае восстановления работоспособности устройств (устройства) прорезь резервного стационарного ящика опечатана и голосование продолжено в КОИБ |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |
| 3.4.3 | В случае если работоспособность сканирующих устройств не восстановлена после приезда группы технической поддержки, составлен Акт о неработоспособности сканирующих устройств |  |  |  | Инструкция, п.4.2.2 | ТИК |  |

***Возвращайтесь к п.6 основной части Дорожной карты***

**4. После окончания голосования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Если в течение дня голосования использовался резервный стационарный ящик для ручного голосования: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Перед открытием ящика проверена неповрежденность печатей (пломб) |  |  |  | ИКГМ, пп.1 п.2 ст.73; Инструкция, п.5 | ТИК | КоАП,  ч.1 ст. 5.24 |
| 4.1.2 | Если печати (пломбы) повреждены, УИК составила акт о выявленном повреждении с указанием причины и изложением выводов |  |  |  | Инструкция, п.5 | ТИК | КоАП,  ч.1 ст. 5.24 |
| 4.1.3 | Бюллетени из резервного стационарного ящика опущены в КОИБ, находящийся в режиме «Стационарный» (в случае обнаружения поврежденных бюллетеней – такие бюллетени в КОИБ не опускаются) |  |  |  | ИКГМ, пп.1 п.2 ст.73; Инструкция, п.5 | ТИК | КоАП,  ч.1 ст. 5.24 |
| 4.2 | КОИБ переведен в режим «Переносной» |  |  |  | Инструкция, п.5 | ТИК | КоАП,  ч.1 ст. 5.24 |

**Режимы работы КОИБ-2010 (п.6 Инструкции)**

*Тестирование* Режим, в котором в КОИБ опускаются бюллетени с отметкой «ТЕСТ» (до начала времени голосования)

*Стационарный* Режим, в котором в КОИБ опускаются бюллетени, выдаваемые избирателям в помещении для голосования (в течение времени голосования)

*Переносной* Режим, в котором в КОИБ опускаются бюллетени из переносных ящиков для голосования (после окончания времени голосования)

*Подведение итогов* Режим, в котором в КОИБ вводятся числовые значения строк протокола, которые невозможно получить автоматически, а также выводятся распечатки результатов голосования и протокол об итогах голосования (режим включается после опускания в КОИБ бюллетеней из переносных ящиков)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | соответствует закону | да | | |  |  | | --- | --- | | нет | нарушение! | |