**Голосование с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)**

В соответствии с решением Московской городской избирательной комиссии, КОИБами будет оборудована почти треть избирательных участков города Москвы.

Особенности применения КОИБ устанавливаются Инструкцией «О порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации», утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 г. № 19/204-6.

Контроль со стороны участников избирательного процесса при голосовании на избирательных участках, где установлены КОИБ, включает в себя почти те же задачи и действия, что и на других участках. Такие способы фальсификации как голосование за других лиц, голосование лиц, не имеющих места жительства на данном участке, а также фальсификации при голосовании на дому возможны и при использовании технических средств. Тем не менее, практически исключены вбросы и фальсификации при подведении итогов. Кроме того, при отсутствии внештатных ситуаций значительно сокращается продолжительность работы комиссии.

КОИБ использует бумажные бюллетени, которые после того, как избиратель вводит их в КОИБ, сканируются, распознаются и учитываются автоматически.

Конструктивно КОИБ представляет собой аппарат размером с небольшую избирательную урну. У него есть приемное устройство для ввода бюллетеней, внутренняя полость для бюллетеней, пропущенных через сканер, экран для выдачи результатов, микросхемы для обработки данных. На избирательном участке устанавливаются для надежности два КОИБ, соединенных между собой. К одному из них подсоединен принтер, на котором печатается протокол участковой избирательной комиссии.

Основные режимы КОИБ изменяются оператором по указанию председателя комиссии:

«Тестирование» - режим проверки работы КОИБ, в котором он находится до завершения тестирования в день голосования.

«Стационарный» - режим, при котором в КОИБ опускаются бюллетени, выдаваемые избирателям, участникам референдума в помещении для голосования;

«Переносной» - режим, при котором опускаются бюллетени из переносных ящиков для голосования;

«Подведение итогов» - режим, в который КОИБ переводится после завершения введения бюллетеней.

Члены комиссии тестируют КОИБ во всех рабочих режимах в день, предшествующий голосованию, при этом для тренировок используется некоторое количество бюллетеней, погашаемых после этого по акту.

Перед использованием КОИБ в день голосования проводится тестовое голосование. Наблюдатели, члены комиссии должны явиться в УИК, где используются КОИБ, должны явиться в помещение для голосования не позднее чем в 7:00 (за один час до начала голосования) — к началу тестирования КОИБ. Необходимо убедиться, что тестирование прошло надлежащим образом.

Важной особенностью КОИБ является индикатор, на котором отображается количество введенных в КОИБ бюллетеней. В 8:00 участники избирательного процесса должны убедиться, что индикатор показывает число «0».

Если КОИБ работает бесперебойно в течение всего периода голосования, то это гарантирует отсутствие прямых вбросов. Однако следует быть внимательным в случае остановки работы КОИБ. Для контроля следует периодически снимать показания с цифрового индикатора, чтобы после починки КОИБ можно было убедиться, что они не изменились.

Инструкции по работе с КОИБ устанавливают, что в случае поломки одного из КОИБ, голосование производится в другом КОИБ. При этом оператор КОИБ или техническая бригада осуществляет попытку починить КОИБ.

В случае отключения электричества голосование приостанавливается на короткое время, и, если подача электричества не будет восстановлена, оно продолжается в резервной урне для ручного голосования – как в обычный избирательный ящик. То же происходит и в случае одновременной поломки обоих КОИБ.

Подсчет голосов по отметкам, содержащимся в бюллетенях, отсканированных КОИБ, производится, естественно, автоматически. Также автоматически подсчитывается количество недействительных бюллетеней. Однако в протокол УИК входит не только количество голосов, но также и другие данные, которые подсчитываются вручную и вводятся в КОИБ с помощью клавиатуры на основании запроса со стороны КОИБ на электронном табло.

В том случае, если на информационном табло содержится информация, что число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, плюс число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, не равно числу недействительных бюллетеней плюс числу действительных бюллетеней либо число действительных бюллетеней не равно сумме голосов, поданных за всех кандидатов, списки кандидатов, участковая комиссия проводит ручной подсчет голосов.

В случае поступления обоснованных жалоб, касающихся процедуры подсчета голосов, от лиц, присутствующих при подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая КОИБ, вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов без использования КОИБ (ручной подсчет), по итогам которого либо составляется протокол об итогах голосования с отметкой «Повторный», либо подписывается протокол, составленный с помощью КОИБ. Составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе ручного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию. Критерии определения необходимости составления протокола с отметкой «Повторный» приведены в таблице ниже.

*Критерии определения необходимости составления протокола с отметкой «Повторный»*

|  |  |
| --- | --- |
| Разница | Составление повторного протокола |
| в процентах [ручной−КОИБ] х 100% | Абсолютная [ручной−КОИБ] |
| Более 1% | 3,4, 5 и т.д. | **Да** |
| Менее 1% | Вне зависимости от абсолютной величины разницы | Нет |

Жалобы могут быть признаны обоснованными, если они указывают, в частности, на следующие имевшие место обстоятельства:

* не была проведена или проведена не полностью процедура тестирования КОИБ в день голосования;
* имеющим на это право лицам было отказано в возможности наблюдения за процедурой тестирования КОИБ;
* в ходе голосования и при подготовке протокола об итогах голосования происходили неоднократные отказы КОИБ;
* сумма показаний счетчиков опущенных бюллетеней на информационных табло всех КОИБ отличается от количества выданных бюллетеней по всем уровням выборов в большую сторону;
* нет возможности распечатать протокол из-за отказа принтера;
* отказ всех сканирующих устройств на участке;
* отключение электропитания на участке не восстановлено до подведения итогов голосования;
* КОИБ не был опечатан либо **печати повреждены**;
* КОИБ не был переведен из режима тестирования в режим голосования «Стационарный» либо из режима голосования «Стационарный» в режим голосования «Переносной»;
* данные, содержащиеся в распечатке результатов голосования, не соответствуют данным, содержащимся в распечатке протокола об итогах голосования;
* другие жалобы (заявления), если участковая комиссия признает их обоснованными для проведения ручного подсчета голосов.

Протокол УИК при использовании КОИБ печатается на принтере, входящем в состав КОИБ. Предусмотрена печать любого количества экземпляров. Заверение копий протокола должно производиться обязательно и в общем порядке (самостоятельно комиссией).